
2BE系列水环真空泵技术参数文档
[bookmark: heading_0]一、产品概述
2BE系列水环真空泵属于大功率、大流量工业级液环真空设备，分为2BEA常规型与2BEC大型重载型两大系列，主打高抽速、长周期连续运行，适配大规模工业真空作业场景。设备采用双作用结构设计，叶轮对称布置，运行振动小、效率高，相比传统单作用水环泵，抽气效率提升15%-20%，能耗更低，兼具真空抽吸与低压压缩双重功能。
本品无需搭配前级泵可独立运行，可抽除空气、水蒸气及微量无腐蚀性粉尘气体，运行无火花、防爆适配性强，广泛应用于煤矿瓦斯抽放、化工真空蒸馏、造纸脱水、冶金脱气、建材真空成型、环保污水处理、物料输送等大流量、高负荷真空工况，是替代SK、2SK、WL等老式大型真空设备的优选产品，适配防爆、防腐、闭式循环节水等特殊改造需求，改变过流部件材质可抽取部分腐蚀性气体。
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1. 抽气速率：210–30960m³/h（3.5–516m³/min），测试标准：大气压力101325Pa、进水温度15℃、进气温度20℃，性能偏差≤±8%
2. 极限真空度：常规工况≤-0.098MPa（33mbar/3300Pa），大型2BEC系列极限真空≤160mbar，适配大流量低真空重载工况
3. 工作压力范围：大气压至极限真空，作为压缩机使用时，最大排气压力可达0.2MPa（绝压）
4. 传动方式：分直联传动与皮带传动两种，直联转速970–1450r/min，皮带传动可按需调速，适配不同流量与功率需求
5. 电机类型：标配Y系列三相异步电机，防护等级IP54/IP55，大功率款适配高压电机，可定制Ex d IIB T4防爆、变频调速款
6. 工作液：常规用清水，耗水量10–120L/min，耐腐蚀工况可适配专用冷却液，标配气蚀保护与闭式循环接口
7. 噪音指数：70–82dB(A)，重载机型配备减震基座，进一步降低运行振动与噪音
8. 工作环境温度：-10℃～45℃，环境湿度≤85%RH（无凝露），冬季可配套防冻保温装置
9. 密封配置：标配机械密封，耐腐蚀款选用氟橡胶、聚四氟乙烯密封件，密封性能稳定，杜绝介质泄漏
[bookmark: heading_2]三、结构与材质参数
· 泵体/泵盖：常规材质HT250高强度灰铸铁，刚性优异、抗变形耐冲击；化工防腐款可选SUS304、SUS316L不锈钢整体铸造
· 叶轮：2BEA系列采用优质碳钢叶轮，2BEC大型系列采用合金强化叶轮，经动平衡校正，运转平稳，耐磨耐腐蚀
· 泵轴：45号调质钢/合金结构钢，精加工处理，承载能力强，适配长时间重载连续运行
· 轴承：标配SKF/NSK进口重型轴承，承载负荷大，使用寿命长，降低设备故障率
· 结构设计：双作用对称结构，无单侧受力，柔性排气阀设计，减少过压缩损耗，运行效率更高；泵体设有检修口，维护便捷
· 润滑方式：轴承油脂润滑，齿轮箱强制润滑（皮带传动款），无需复杂油路系统，维护成本低
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吸气/排气接口：2BEA系列采用DN80、DN100、DN125、DN150、DN200标准法兰；2BEC大型系列采用DN250、DN300、DN350、DN400超大口径法兰
工作液接口：标配G1"–G2"进水口、G1"排水口，大流量款配套专用循环液管路接口，适配大耗水量工况
法兰标准：RF凸面国标法兰，可按需定制化工部标准、美标ANSI法兰，安装方向灵活可调，适配现场管路布局
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	型号
	传动方式
	转速(r/min)
	最大抽速(m³/h)
	极限真空(MPa/Pa)
	电机功率(kW)
	耗水量(L/min)
	设备重量(kg)
	接口规格

	2BEA202-0
	直联/皮带
	970/790
	760/590
	-0.098/3300
	18.5-30
	25
	900
	DN125

	2BEA203-0
	直联/皮带
	970/790
	1120/880
	-0.098/3300
	30-45
	30
	1050
	DN125
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	直联/皮带
	558/880
	1200/1980
	-0.098/3300
	30-75
	30
	1700
	DN150

	2BEA253-0
	直联/皮带
	560/820
	1680/2580
	-0.098/3300
	45-90
	30
	1900
	DN150

	2BEA303-0
	直联/皮带
	466/740
	2580/3720
	-0.098/3300
	55-110
	30
	3000
	DN200

	2BEA353-0
	直联/皮带
	390/590
	3300/4860
	-0.098/3300
	75-160
	30
	3800
	DN200


（二）2BEC大型重载系列核心参数
	型号
	转速(r/min)
	最大抽速(m³/h)
	极限真空(Pa)
	电机功率(kW)
	设备重量(kg)
	接口规格

	2BEC400
	340–610
	4850–8600
	16000
	110–220
	3275
	DN250

	2BEC420
	340–610
	6650–11600
	16000
	132–315
	3720
	DN300

	2BEC500
	260–470
	8700–15500
	16000
	160–400
	6110
	DN350

	2BEC600
	230–400
	12700–21600
	16000
	250–560
	9100
	DN400

	2BEC720
	190–340
	21900–38100
	16000
	400–900
	15700
	DN400+
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1. 可抽介质：空气、水蒸气、无腐蚀性惰性气体，允许含微量无黏性粉尘，严禁抽除易燃、易爆、强腐蚀性及含黏性颗粒、硬质颗粒介质
2. 进气介质温度：常规≤60℃，耐高温定制款≤80℃，工作液温度建议≤30℃，保障设备稳定运行与真空性能
3. 核心适配场景：煤矿瓦斯抽放、化工真空蒸馏、造纸浆脱水、冶金真空脱气、建材真空成型、环保污水处理、工业物料输送、大型真空干燥等
4. 定制选项：可定制Ex d IIB T4矿用/化工防爆型、全不锈钢防腐型、变频调速型、闭式循环节水型、耐高温型；可配套汽水分离器、真空罐、电控系统组成大型真空机组
5. 配套服务：提供设备现场安装调试、运维培训、售后维保、大型真空系统整体方案设计，支持闭式循环节水、防爆防腐一体化改造
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· 启动前必须检查泵内工作液液位，确保液位达标，严禁无水空转，避免叶轮、泵体干磨造成不可逆损坏
· 大流量重载机型启动前，需先开启前级排气阀，降低启动负荷，防止电机过载烧毁
· 运行中实时监控工作液流量、泵体温升、电机电流与轴承温度，严禁超电流、超温、超负荷连续运行，定期更换循环冷却水
· 长期在极限真空下运行时，必须开启气蚀保护管，消除气蚀噪音与振动，保护泵体内部构件
· 冬季停机后，务必排空泵体、管路及循环水箱内积水，防止冻裂泵体、管路及密封部件；长期停机需定期盘动叶轮，避免卡死
· 定期检查机械密封、轴承及润滑油脂状态，及时更换老化密封件与变质润滑脂，定期清理泵体内杂质与污垢，杜绝泄漏、异响与故障
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