
立式无油往复真空泵技术参数文档
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本公司生产的 WL/WLW 系列立式无油往复真空泵，采用立式结构、无油自润滑设计，运行过程无油污污染，维护简单便捷，使用寿命长。产品适用于化工、制药、食品、电子、冶金、环保等对真空环境洁净度要求较高的工况，可抽取洁净空气、水蒸气、惰性气体及少量无腐蚀性粉尘，可根据客户需求定制304/316/2205不锈钢，钛合金及哈氏合金材质抽取腐蚀性及含有氯离子气体。既可单机作业，也可配套罗茨真空泵组成真空机组，满足不同场景的真空作业需求。
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1. 抽气速率：30–1200 L/s（108–4320 m³/h）
2. 极限真空度：≤2000 Pa（15 Torr/2.0 kPa）
3. 工作压力范围：大气压至极限真空
4. 电机类型：Y 系列三相异步电机，可定制防爆款
5. 转速范围：200–400 r/min（定速运行）
6. 冷却方式：标配水冷，特殊工况可定制风冷
7. 泵体温升：≤40℃
8. 噪音指数：70–80 dB (A)
9. 工作环境温度：-10℃～45℃
10. 环境湿度：≤85% RH（无凝露）
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· 泵体材质：HT250 灰铸铁，坚固耐用、抗变形
· 活塞 / 缸套/气阀：全不锈钢 全钛合金 全哈氏合金 不锈钢内衬，耐磨耐腐蚀，适配无油润滑
· 密封形式：无油活塞环 + 专用填料密封，免换油、密封性强
· 润滑方式：无油自润滑，彻底杜绝介质被油污污染
· 冷却水管规格：Φ15mm / G1/2"～G3/4"
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吸气 / 排气法兰口径：DN50、DN75、DN100、125mm、160mm、200mm、250mm、320mm
法兰标准：RF 凸面标准法兰，可按需定制 ISO-K、KF 等接口
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	型号
	抽速 (L/s)
	抽速 (m³/h)
	极限真空 (Pa)
	电机功率 (kW)
	转速 (r/min)
	吸气 / 排气口径
	冷却水管规格
	设备重量 (kg)
	噪音 (dB (A))

	WLW-30
	30
	108
	≤2000
	3
	400
	DN50
	Φ15mm
	350
	≤70

	WLW-50
	50
	180
	≤2000
	4
	355
	DN50
	Φ15mm
	500
	≤70

	WLW-100
	100
	360
	≤2000
	7.5
	350
	DN100
	Φ15mm
	820
	≤75

	WLW-150
	150
	540
	≤2000
	11
	320
	125mm
	Φ15mm
	1200
	≤78

	WLW-200
	200
	720
	≤2600
	15
	310
	125mm
	Φ15mm
	1400
	≤80

	WLW-300
	300
	1080
	≤2600
	22
	300
	160mm
	Φ15mm
	1850
	≤80

	WLW-400
	400
	1440
	≤2600
	30
	280
	160mm
	Φ15mm
	2200
	≤80

	WLW-600
	600
	2160
	≤2600
	55
	200
	DN200
	Φ15mm
	3100
	≤80
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	800
	2880
	≤3000
	75
	200
	DN200
	Φ15mm
	3600
	≤80

	WLW-1200
	1200
	4320
	≤3000
	110
	200
	DN300
	Φ20mm
	4100
	≤80


六、适用工况及定制服务
1. 可抽介质：洁净空气、水蒸气、惰性气体、无腐蚀性有机蒸汽、少量粉尘、定制材质可抽腐蚀性气体
2. 进气介质温度：常规≤80℃，可定制耐高温款（≤120℃）
3. 定制选项：可定制 Ex d IIB T4 防爆型、防腐材质款、特殊口径款、变频调速款
4. 配套服务：可搭配罗茨真空泵、真空罐、电控系统，定制一体化真空机组，提供专属真空解决方案
[bookmark: _GoBack]服务电话：0533-8225516 15064318988

