
螺杆真空泵技术参数手册
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本公司生产的螺杆真空泵，涵盖干式、防腐型等多系列，采用优质铸铁、304/316L 不锈钢、钛合金、哈氏合金 C276 等材质定制，具备运行稳定、节能高效、耐腐蚀、无油污染等特点，适配化工、制药、电子、冶金等多行业特殊工况，可单独使用或配套真空机组，满足各类定制化真空作业需求。
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	参数名称
	常规型参数
	防腐型（不锈钢 / 钛合金 / 哈氏合金）参数

	抽气速率
	10-2000m³/h
	10-1500m³/h

	极限真空度
	≤1Pa（干式）、≤10Pa（微油）
	≤1-5Pa

	工作压力范围
	大气压至极限真空
	大气压至极限真空

	电机功率
	2.2-90kW
	2.2-55kW

	转速
	2900rpm（变频可调）
	2900rpm（变频可调）

	噪音指数
	60-78dB(A)
	65-75dB(A)

	冷却方式
	风冷 / 水冷
	水冷为主，特殊工况可定制风冷

	泵体工作温度
	≤80-120℃
	≤80-100℃
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1. 常规机型
· 泵体材质：HT300 灰铸铁、球墨铸铁
· 转子材质：QT600 40Cr、38CrMoAl（氮化处理）
· 密封形式：机械密封 + 迷宫密封 / 骨架油封
2. 防腐定制机型
· 泵体材质：304/316L 不锈钢、钛合金、哈氏合金 C276
· 转子材质：同泵体防腐材质，耐强酸、强碱、腐蚀性气体
· 密封形式：耐腐蚀机械密封，适配腐蚀性介质工况
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进气 / 排气法兰口径：DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200
法兰标准：ISO-K、KF、RF，可按客户需求定制接口规格
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· 可抽介质：空气、水蒸气、有机溶剂蒸汽、各类腐蚀性气体、少量粉尘及颗粒介质
· 进气介质温度：常规≤80℃，特殊定制款≤120℃
· 工作环境温度：-10℃~45℃
· 环境湿度：≤85% RH（无凝露）
· 防爆配置：可定制 Ex d IIB T4 防爆型，适配易燃易爆工况
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	型号
	抽速 (m³/h)
	极限真空 (Pa)
	电机功率 (kW)
	法兰口径 (DN)
	适用材质

	LGB-30
	30
	≤1
	2.2
	40
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-60
	60
	≤1
	4
	50
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-110
	110
	≤1
	7.5
	65
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-160
	160
	≤1
	11
	80
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	LGB-200
	200
	≤1
	11
	80
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-300
	300
	≤1
	15
	100
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-600
	600
	≤1
	30
	125
	铸铁 / 不锈钢

	LGB-1000
	1000
	≤1
	45
	150
	不锈钢 / 钛合金

	LGB-1500
	1500
	≤1
	55
	200
	不锈钢 / 哈氏合金
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1. 可根据客户工况，定制不同材质、抽速、真空度的螺杆真空泵
2. 可配套罗茨真空泵、往复真空泵，打造一体化真空机组
3. 提供专属真空解决方案，适配特殊介质、特殊温度、特殊压力工况
|服务电话 0533-8225516 15064318988

